|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского оборудования**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям | Единица измерения | Количество |
| 1. | АпекслокаторForumBingo PRO | Автоматический цифровой искатель верхушки корня с функцией "виртуального апекса", предназначенный для точного измерения корневого канала при эндодонтическом лечении. | Наличие | Шт. | 1 |
| Дисплей | Цветной графический TFT |
| Звуковая сигнализация | Наличие |
| Размер дисплея апекслокатора 3,5'' | Наличие |
| Заряжаемый никель-магниевый аккумулятор 2.4V | Наличие |
| Зарядное устройство | Наличие |
| 2. | Полимеризационная лампа LED B | Беспроводная светодиодная лампа | Наличие | Шт. | 1 |
|  |  |
| 4 режима продолжительности полимеризации: 5, 10, 15, 20 секунд | Наличие |
| Цифровая индикация времени полимеризации | Наличие |
| Режим плавного увеличения мощности (SoftStart) | Наличие |
| Автоматическая зарядка аккумулятора на зарядном устройстве (блок зарядного устройства "база" - входит в комплектацию) | Наличие |
| Полного заряда аккумулятора хватает не менее 400 сеансов подряд при установке 10-секундного режима полимеризации | Наличие |
| Источник света:Светодиод (3 Вт) | Наличие |
| Излучение голубого света | Наличие |
| Длина волны:420нм-480нм. | Наличие |
| Аккумулятор: Li-On | Наличие |
| Условия для работы: температура окружающей среды: 5С – 40С, относительная влажность воздуха: ≤ 80 % | Наличие |
| Интенсивность излучаемого света (мВт/см): 1000 | Наличие |
| Комплект поставки:  Лампа - 1 шт.  Световод - 1 шт.  Световой фильтр - 1 шт.  Питающий трансформатор - 1 шт.  Подставка-блок подзарядки - 1 шт.  Инструкция по эксплуатации - 1 шт. | Наличие |
|  | |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_