|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку комплектующих для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | ЛДСП Светло-серая 18 мм. (2,80х2,07)Ламинированная древесно-стружечная плита толщиной 18мм.,длиной 2,8м., шириной 2,07м., основа древесная стружка в качестве связующего вещества формальдегидная смола. С двух сторон плита покрыта ламинированной плёнкой. Плита изготавливается методом горячего прессования. | шт. | 21 |
| 2 | Кромка ПВХ светло-серая РЕ (пепел) 22х1 52b (1/200)Кромка ПВХ толщиной 1мм., шириной 22мм., выполнена из искусственного материала поливинилхлорид, эластичная, предназначена для облицовки торцов мебели. Кромка ПВХ не пропускает воду, материал химически устойчив к различным средам. | м/п | 550 |
| 3 | ДВП белая 3 мм. (2,50х2,07)Древесноволокнистая плита толщиной 3мм., длиной 2,8м., шириной 2,07м., выполнена из древесного волокна методом горячего прессования с добавлением связующего компонента формальдегидной смолы и покрыта термоактивной полимерной плёнкой. |  шт. | 2 |
| 4 | Конфирмат 7х50мм.Мебельный конфирмат длиной 50мм., толщиной 7мм., изготовлен из сплава с добавлением покрытия из цинка, снабжён резьбой для вкручивания в мебельные заготовки. Конфирмат имеет ножку с резьбой и плоскую шляпку на которой выполнены шлицы для шестигранника. |  шт. | 1050 |
| 5 | Замок д/стяжки эксцентриковойЗамок для эксцентриковой стяжки диаметром 15мм., изготовлен из сплава с добавлением покрытия из цинка, снабжён шлицами для удержания ответной части «Евровинт». Замок имеет плоскую шляпку на которой выполнены шлицы для крестовой отвёртки.. |  шт. | 40 |
| 6 | Ответная часть «Евровинт» к стяжке эксцентриковойМебельный «Евровинт» длиной 50мм., толщиной 5мм., изготовлен из сплава с добавлением покрытия из цинка, снабжён резьбой для вкручивания в мебельные заготовки. Евровинт имеет ножку с резьбой и круглую шляпку для крепления с замком. . |  шт. | 40 |
| 7 | Опора мебельная с гвоздемОпора мебельная круглой формы с гвоздиком диаметром 15мм., высотой 5мм. выполнена из пластика ( цвет чёрный). |  шт. | 180 |
| 8 | Ручка металлическая 05-12 WP хромРучка металлическая выполнена из сплавов с гальваническим 4-ёх кратным покрытием, имеющее толщину 25мкн. Межосевое расстояние 96мм., длина ручки 100мм. |  шт. | 17 |
| 9 | Полозок шар. 450 мм gtv/HM GX2 H-45 (25 кг)Полозки шариковые длиной 450мм., высотой 45мм., выполнены из металла с гальваническим покрытием, выдерживают динамическую нагрузку до 25кг. Выполнены из двух частей. Высокая плавность хода достигается за счёт встроенных в полозки металлических шариков. | комп. | 15 |
| 10 | Угол 2 п гнутый серый GTVУголок выполнен из пластика с двумя технологическими отверстиями для шурупов. |  шт. | 1 |
| 11 | Шуруп 4,0х30 мм..Шуруп длиной 30мм., толщиной 4мм., изготовлен из сплава с добавлением покрытия из цинка, снабжён резьбой для вкручивания в мебельные заготовки. Шуруп имеет ножку с резьбой и плоскую шляпку на которой выполнены шлицы крестообразной формы. |  шт. | 200 |
| 12 | Шуруп 4,0х20 мм..Шуруп длиной 20мм., толщиной 4мм., изготовлен из сплава с добавлением покрытия из цинка, снабжён резьбой для вкручивания в мебельные заготовки. Шуруп имеет ножку с резьбой и плоскую шляпку на которой выполнены шлицы крестообразной формы. |  шт. | 290 |
| 13 | Петля 110 GTV внешняя с ответной планкойПетля мебельная 4-ёх шарнирная выполнена из металла с гальваническим покрытием. Петля конструктивно состоит из трёх элементов: ответная планка для крепления к каркасу мебели , чашка с плечом для крепления к фасаду и ответной планки. Угол открывания пели 105 градусов. | комп. | 8 |
| 14 | Труба fi 25 L-3000 хромТруба металлическая с гальваническим покрытием толщиной 25мкн, длиной 3000мм, диаметром 25мм., толщина стенки 0,8мм.  | м/п. | 1 |
| 15 | Крючки Z375 г2Крючок мебельный 2-ух рожковый металлический выполнен из сплава с гальваническим покрытием с двумя технологическими отверстиями для шурупов. Предназначен для хранения вещей. | шт. | 7 |