|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюИ.о. главного врачаЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С. Горяшина м.п. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Кол-во | Требования, предъявляемые к техническим характеристикам товара | Требуемыепараметры |
| 1 | Спирограф  | 1 | Конструктивное исполнение | Портативный, Микропроцес-сорный |
| Цветной графический TFT монитор для отображения результатов исследований | наличие |
| Геометрические размеры экрана монитора , мм | не менее 116 х 88 |
| Разрешающая способность экрана, точек/дюйм | не менее 640 х 480 |
| Количество градаций регулировки яркости экрана  | Не менее 5 |
| Встроенный термопринтер для вывода результатов исследований | Наличие  |
| Разрешающая способность термопечати, точек/мм | Не менее 8 |
| Скорость печати, мм/с | Не более 50 |
| Типоразмер термобумаги для печати | Лента рулонная 110х30х12 |
| Встроенная энергонезависимая памятьдо 10000 результатов обследований | наличие |
| Комбинированная цифро-буквенная клавиатура для ввода данных | наличие |
| Электропитание от сети переменного тока от 100В до 240В, частотой 50Гц | наличие |
| Электропитание от встроенной аккумуляторной батареи LiIon 7,4В, 2Ач | наличие |
| Электропитание от сети постоянного тока от 12В до 16В, (бортсеть автомобиля скорой помощи) | наличие |
| Габаритные размеры основного блока спирографа, мм  | Не более250×174×63  |
| Вес спирографа с аккумулятором, (без шприца), кг | не более 1,5 |
| **Комплект поставки:** |  |
| Блок спирографа с встроенным термопринтером  | наличие |
|  Датчик спирографа  | наличие |
|  Блок питания  | наличие |
| Шнур сетевой  | наличие |
| Шнур витой для датчика спирографа | наличие |
| Мундштук многоразовый | Наличие не менее 5 |
| Зажим для носа | наличие |
|  |  |  | Шприц калибровочный 3-литровый | наличие |
|  |  |  | Лента диаграммная рулонная, 110х30х12с нанесением диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона, без фотометрической метки. | наличие |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | наличие |
|  |  |  | Паспорт. Руководство по эксплуатации | наличие |
|  |  |  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 мес. |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Прудченко