|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на изготовление и поставку офисной мебели для нужд**

**ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, технические характеристики | Кол-во |
| 1 | **Стол рабочий угловой 1600х750х1500**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка стола эргономичной угловой формы (внутренний радиус 300мм.) выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Торцы корпуса и столешницы оклеены ПХВ 2;1мм. цвет «красный». В столешнице имеется технологическое отверстие для проведения коммуникаций, закрытое съемной заглушкой диаметром 60мм серого цвета. Стол оснащен опорами регулируемыми металлическими с пластиковыми амортизаторами (опора вкручивается в буссоль на боковине стола для постоянного размещения). Корпус тумбы выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. | 1 |
| 2 | **Тумба для документов на колёсиках с 3-мя выдвижными ящиками 4l2x550x450**  Корпус тумбы выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка тумбы выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСП 18мм. Торцы оклеены ПХВ 2;1мм. цвет «красный». Фасады выполнены из ЛДСП 18мм. Тумба оснащена мебельными колёсиками диам.50мм. с прорезиненным покрытием. Выдвижной ящик метабокс 86х400 мм.-3шт. Замок мебельный с двумя ключами.  Ручки металлические 128мм.  Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. | 1 |
| 3 | **Тумба закрытая с дверками 600х800х370**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм. , цвет «пепел». Крышка тумбы выполнена из ЛДСП 18мм., цвет «пепел». Задняя стенка тумбы выполнена из ХДФ толщиной 3мм. , цвет «пепел». Одна полка. Петли быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. цвет «красный». Фасады выполнены из ДСП 18мм. .  Тумба оснащена опорами регулируемыми (опора имеет встроенный ролик для перемещения шкафа и выкручиваемую жесткую опору для постоянного размещения). Регулировка режимов опоры производиться через технологические отверстия в дне шкафа. Ручки металлические 128мм.  Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. | 1 |
| 4 | **Шкаф для одежды 700х2000хЗ70**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «пепел». Задняя стенка шкафа выполнена из ХДФ толщиной 3мм., цвет «пепел». Полка для головных уборов расположена на высоте 1850мм., полка для обуви расположена на высоте 350мм. Металлическая выдвижная штанга для одежды Петли: быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм цвет красный. Фасады выполнены из ЛДСП18мм. Шкаф оснащен опорами регулируемыми.  Ручки металлические 128мм. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов. | 1 |
| 5 | **Стеллаж для документов угловой 450х2000х450**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка стеллажа выполнена из ламинированного ДСП 18мм., цвет «пепел». Задняя стенка стеллажа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. , цвет «пепел». Четыре радиусных полки, пять проемов по 350мм. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. «красная».  Стеллаж оснащен опорами регулируемыми.  Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений. | 1 |
| 6 | **Стол рабочий однотумбовый с 3-мя выдвижными ящиками и открытой полкой с надставкой на металлических трубах диаметром 25 мм. 1500х750( 1 000)х700**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка стола прямоугольной формы выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Торцы корпуса и столешницы оклеены ПХВ 2;1мм. цвет «красный». В столешнице и надставке имеется технологическое отверстие для проведения коммуникаций, закрытое съемной заглушкой диаметром 60мм серого цвета. Стол оснащен опорами регулируемыми металлическими с пластиковыми амортизаторами (опора вкручивается в буссоль на боковине стола для постоянного размещения). Корпус тумбы выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Задняя стенка тумбы выполнена из ЛДСП 18мм. Торцы оклеены ПХВ 2;1мм. цвет «красный». Фасады выполнены из ЛДСП 18мм. Выдвижной ящик метабокс 86х400 мм.-3шт. Замок мебельный с двумя ключами.  Ручки металлические 128мм.  Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. | 4 |
| 7 | **Стол приставной на металлических опорах 1400х750х400**  Крышка стола эргономичной формы с двумя радиусными закруглениями R-100мм. выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. Торцы столешницы оклеены ПХВ 2мм. цвет «красный». Стол оснащен опорами регулируемыми металлическими диаметром 60мм.,с площадкой для крепления к столешнице. | 1 |
| 8 | **Шкаф 2-ух сторонний для одежды и личных вещей 1200х2000х790**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка шкафа выполнена из ламинированного ДСП толщиной 18мм. цвет «пепел». Задняя стенка шкафа выполнена из ЛДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Полка для головных уборов расположена на высоте 1850мм., полка для обуви расположена на высоте 350мм. Металлическая штанга для одежды хромированная труба диаметром 25мм.. Петли: быстросъемные с доводчиком. Оклейка торцов пластиковой кромкой ПХВ 2;1мм. цвет «красный» . Фасады выполнены из ДСП18мм. Корпус антресоли выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм. , цвет «пепел». Шкаф оснащен опорами регулируемыми.  Ручки металлические 128мм. Шкаф конструктивно выполнен в виде единой конструкции, одна сторона с двумя отделениями для одежды с 3-мя дверками, вторая сторона шкафа верх открытый , низ закрыт дверками. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. | 1 |
| 9 | **Стеллаж для документов 1640х800х380**  Корпус выполнен из ламинированного ДСП толщиной 18мм., цвет «пепел». Крышка стеллажа выполнена из ламинированного ДСП 18мм., цвет «пепел». Задняя стенка выполнена из ХДФ толщиной 3мм. , цвет «пепел». Стеллаж оснащен опорами регулируемыми. Сборка корпуса при помощи эксцентриковых соединений, конфирматов, шкантов. | 2 |

**Общие требования к поставляемому товару**

|  |  |
| --- | --- |
| Обязательное согласование макетов и цвета с Заказчиком до начала изготовления мебели. | |
| Требования к качеству | Товар должен соответствовать по качеству действующим государственным стандартам, иметь все предусмотренные действующим законодательством сертификаты. |
| Требования к безопасности | Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья людей, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу заказчика. |
| Требования к упаковке | Товар должен быть поставлен в собранном виде в полиэтиленовой упаковке. |
| Требования к отгрузке | Товар доставляется и отгружается в помещения заказчика |