|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского оборудования (осветитель медицинский налобный)**

**для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки** | **Требования к показателям** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **3.** | **Осветитель медицинский налобный DKH-50 или эквивалент** | Бестеневой налобный осветитель | Наличие | Шт. | 1 |
| Автоматическое включение/выключение | Наличие |
| Беспроводная конструкция | Наличие |
| Регулировка крепления | Не менее 3 |
| Бестеневой эффект | Наличие |
| Мощность, люкс | До 100000 |
| Плавная регулировка яркости | Наличие |
| LED источник, шт | 2 |
| Ресурс работы, часов | 50000 |
| Мощность диода, W | 3 |
| Освещенность, люкс на рабочей дистанции 250 мм | Не менее 70000 |
| Регулировка угла наклона для оптимальной позиции света | Наличие |
| Настройка положения света с учетом анатомических особенностей головы и лица | Наличие |
| Защитные колпачки на осветителе – оранжевые, прозрачные, темно-коричневые, шт | 6 |
| Тип крепления | 2-х точечное (кламерная фиксация) |
| Зарядный блок с трансформатором, с напряжением 100-240, В (питание от сетевой розетки) | Наличие |
| Индикатор заряда на зарядном блоке | Наличие |
| Питание от компактной аккумуляторной батареи | Наличие |
| Количество сменных аккумуляторных батарей, шт | Не менее 2 |
| Время непрерывной работы с двумя аккумуляторами, час | Не менее 12 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Быстросъемное соединение модулей | Наличие |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ главная медицинская сестра Н.В. Алексеева