|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 котировочной документацииУтверждаюГлавный врачЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку оргтехники для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара. Код по ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Коли-чество, шт. |
| 1 | Проектор 26.20.17.120 | Тип проектора | портативный | 1 |
| Технология проецирования | 3LCD |
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Яркость, люмен | не менее 3400 |
| Контрастность | не менее 16000:1 |
| Мощность лампы, Вт | не менее 210 |
| Ресурс лампы в стандартном режиме, часов | не менее 6000 |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | не менее 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | не менее 30 |
| Вход VGA (Mini D-Sub 15-pin), шт. | не менее 1 |
| Композитный видеовход (RCA), шт. | не менее 1 |
| Вход HDMI, шт. | не менее 2 |
| Аудиовход (RCA White/Red), шт. | не менее 1 |
| Порт USB (тип A), шт. | не менее 1 |
| Порт USB (тип В), шт. | не менее 1 |
| Наличие Wi-Fi | соответствие |
| Основное разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Наличие поддержки MHL | соответствие |
| Фокусировка | ручная |
| Наличие обратной проекции | соответствие |
| ЖК-дисплей | наличие |
| Возможность просмотра изображений напрямую с USB носителей | соответствие |
| Встроенный динамик | наличие |
| Мощность встроенного динамика, Вт | не менее 2 |
| 2 | Экран проекционный26.70.17.150 | Тип размещения | настенно-потолочный | 1 |
| Тип экрана | с ручным приводом |
| Ширина рабочей области, см | не менее 200 |
| Высота рабочей области, см | не менее 200 |
| Материал полотна | винил |
| Тип покрытия полотна | матовое |
| Цвет полотна | белый |
| Размер по диагонали, см | не менее 283 |
| Формат экрана | 1:1 |
| 3 | Кабель HDMI-HDMI27.32.13.159 | Разъёмы 19pin, HDMI Тип А x 2 | наличие | 1 |
| Стандарт HDMI 2.1 | наличие |
| Поддержка разрешений до 8K Ultra HD (4320p) 60Гц | наличие |
| Экранирование | наличие |
| АОС волоконно-оптический проводник | наличие |
| Скорость передачи данных, Гбит/сек | не менее 48 |
| Позолоченные коннекторы | наличие |
| Нейлоновая оплетка | наличие |
| Длина кабеля, м | не менее 30, не более 35 |

Техническое задание согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шидловский С. А.