|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  котировочной документации  Утверждаю  Главный врач  ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Калининград»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Сиглаева  м.п. |

**Техническое задание**

**на поставку медицинского оборудования (автоклав** **melag еuroklav 23 VS+ (или эквивалент))**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Параметры |
| Предварительное вакуумирование | Наличие |
| Вакуумная сушка | Наличие |
| Объем камеры, не менее | 22 л |
| Подача воды 2 типа (подключение к центральному водопроводу, автономная подача) | Соответствие |
| Срок цикла, не более | 15 минут |
| Глубина камеры, не менее | 45 см |
| Выходы для подключения компьютера, принтера | Наличие |
| Количество стерилизационных программ, не менее | 4 |
| Допустимый объём загружаемых инструментов, не менее | 3,5 кг |
| Контроль качества воды автоматический | Наличие |
| Габариты, не менее (ГхШхВ) | 690х425х485 |
| Количество лотков в комплекте с подставкой, не менее | 3 |
| Количество циклов наработки на отказ, не менее | 10 000 |
| Диаметр камеры, не менее | 20 см |
| Способ управления автоматический | Соответствие |
| Возможность стерилизации текстильного материала | Соответствие |
| Количество последних циклов в памяти, не менее | 35 |
| Потребляемая мощность, не более | 3 кВт |
| Тип паровой | Соответствие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Балаганский